{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["a10_3_2.xlt"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1904","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"a10_3_2.xlt","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
["A10/3.2",{"$nulls":3},"Regressionsgerade"]
[null,"el. Wid.","Wärmewid."]
[null,"\u009dmm^2/m","mK/W"]
[null,"x","y","xi*yi","x","y"]
["Aluminium",0.027,{"v":0.004545454545454545,"d":"0.005"},{"v":0.00012272727272727272,"d":"0.0001"},0.016,0.002923053048912657]
["Blei",0.208,{"v":0.02873563218390805,"d":"0.029"},{"v":0.005977011494252874,"d":"0.0060"},0.12088888888888888,0.016183275890348858]
["Eisen",{"v":0.1,"d":"0.100"},{"v":0.013513513513513514,"d":"0.014"},{"v":0.0013513513513513514,"d":"0.0014"},0.22577777777777774,0.029443498731785058]
["Gold",0.022,{"v":0.003205128205128205,"d":"0.003"},{"v":7.051282051282051e-05,"d":"0.0001"},0.3306666666666666,0.042703721573221255]
["Kupfer",{"v":0.0172,"d":"0.017"},{"v":0.0026041666666666665,"d":"0.003"},{"v":4.479166666666667e-05,"d":"0.0000"},0.4355555555555555,0.055963944414657456]
["Nickel",0.087,{"v":0.01098901098901099,"d":"0.011"},{"v":0.0009560439560439561,"d":"0.0010"},0.5404444444444444,0.06922416725609366]
["Quecksilber",{"v":0.96,"d":"0.960"},{"v":0.12195121951219513,"d":"0.122"},{"v":0.11707317073170732,"d":"0.1171"},0.6453333333333333,0.08248439009752986]
["Silber",0.016,{"v":0.002457002457002457,"d":"0.002"},{"v":3.9312039312039314e-05,"d":"0.0000"},0.7502222222222222,0.09574461293896608]
["Zink",0.061,{"v":0.008928571428571428,"d":"0.009"},{"v":0.0005446428571428571,"d":"0.0005"},0.8551111111111112,0.10900483578040228]
["Zinn",{"v":0.11,"d":"0.110"},{"v":0.015384615384615385,"d":"0.015"},{"v":0.0016923076923076924,"d":"0.0017"},0.9600000000000001,0.1222650586218385]
["Anzahl n",10,10,10]
["Summe",1.6081999999999999,0.21231431488606636,0.12787187188202487]
["Mittelwerte",0.16082,0.021231431488606636]
["Standardabweichung",0.2870129915758751,0.03629146119985961]
["cxy",0.010414164862449742]
["a=cxy/sx^2",0.12642161607301464]
["rxy",0.999812215582905]